OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Solec nad Wisłą: Budowa sieci wodociągowej Powiśle - etap III**

**w gminie Solec nad Wisłą**
**Numer ogłoszenia: 266286 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 150773 - 2014r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Solec nad Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą, woj. mazowieckie, tel. 48 3761266, 3761257, faks 48 3761266.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Budowa sieci wodociągowej Powiśle - etap III w gminie Solec nad Wisłą.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Kolonia Nadwiślańska, Kolonia Wola Pawłowska, Wola Pawłowska, Pawłowice, Zemborzyn Pierwszy, Sadkowice. Wodociąg będzie zaopatrywał ww. miejscowości w wodę do celów bytowo-gospodarczych oraz przeciwpożarowych. W zakresie robót budowlanych branżowych dla niniejszego etapu wyróżnić można montaż następujących elementów: Sieć wodociągowa: rura PVC śr. 225 mm dł. 1463,0 m, rura PVC śr. 160 mm dł. 6314,0 m, rura PVC śr. 110 mm dł. 10799,0 m, zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe DN 200 mm 3 szt., zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe DN 150 mm 16 szt., zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe DN 100 mm 20 szt., zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe DN 80 mm 94szt., hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym 94szt., rury stalowe o złączach spawanych o śr. zewn. i grubości ścianek 356 na 8,8 mm przewierty L 86 m, rury stalowe o złączach spawanych o śr. zewn. i grubości ścianek 273 na 8,8 mm (DN 250) przewierty dł. 230 m, rury stalowe o złączach spawanych o śr. zewn. i grubości ścianek 219 na 8.0 mm (DN 200) - przewierty dł. 430 m, rura ochronna dwudzielna z PVC o śr. do 110 mm dł. 188 m, przecisk sterowany o śr. 180 mm pod rzeką Kamienną o dł. 175 m, montaż zbiornika wyrównawczego typu ZTK o pojemności 150 m3 1 szt. Przedmiar robót stanowi, że sieć będzie miała długość 18751 m (w tym 175mb przecisk pod rzeką Kamienną) jednakże długość sieci może ulec zmianie - Wykonawca ma obowiązek wykonać sieć zgodnie z trasą zaplanowaną projekcie budowlanym, a długość wykonanej sieci zostanie ustalona po wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, natomiast ostateczne wynagrodzenie dla wykonawcy będzie wynikało z kosztorysu powykonawczego. Szczegółowo zakres robót do wykonania oraz wymagania techniczne zawarte są w przedmiarze robót dołączonym do SIWZ. Mapy poglądowe przebiegu trasy wodociągu są załącznikiem do SIWZ. Z projektem budowlanym oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót z uwagi na obszerny rozmiar tych dokumentów można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą w pokoju nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30. Obowiązkiem wykonawcy jest wybudowanie sieci wodociągowej bez przyłączy, zapisy w projekcie, specyfikacji oraz na mapach dotyczące przyłączy należy pominąć. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało po zakończeniu budowy wykonanie badań laboratoryjnych wody i przedstawienie Zamawiającemu wyników, które dopuszczają spożywanie wody z oddawanego wodociągu do spożycia.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.11.12.00-0, 45.23.21.50-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 07.08.2014.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* WODROL Spółka z o.o., ul. Misjonarska 20, 20-107 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 1915533,67 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 2275500,00
* **Oferta z najniższą ceną:** 2275500,00 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 2275500,00
* **Waluta:** PLN.